/\* Log File \*/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*TCP Packet\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ethernet Header

|-Destination Address : 78-45-C4-39-44-8F

|-Source Address : 00-90-FB-40-5D-F3

|-Protocol : 8

IP Header

|-IP Version : 4

|-IP Header Length : 5 DWORDS or 20 Bytes

|-Type Of Service : 0

|-IP Total Length : 52 Bytes(Size of Packet)

|-Identification : 0

|-TTL : 64

|-Protocol : 6

|-Checksum : 3115

|-Source IP : 208.80.154.234

|-Destination IP : 192.168.2.182

TCP Header

|-Source Port : 80

|-Destination Port : 45683

|-Sequence Number : 4039138736

|-Acknowledge Number : 3543605566

|-Header Length : 8 DWORDS or 32 BYTES

|-Urgent Flag : 0

|-Acknowledgement Flag : 1

|-Push Flag : 0

|-Reset Flag : 0

|-Synchronise Flag : 1

|-Finish Flag : 0

|-Window : 5840

|-Checksum : 13294

|-Urgent Pointer : 0

DATA Dump

IP Header

78 45 C4 39 44 8F 00 90 FB 40 5D F3 08 00 45 00

00 34 00 00

TCP Header

40 00 40 06 0C 2B D0 50 9A EA C0 A8 02 B6 00 50

B2 73 F0 C0 5D B0 D3 37 21 3E 80 12 16 D0 33 EE

Data Payload

###########################################################

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*UDP Packet\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ethernet Header

|-Destination Address : FF-FF-FF-FF-FF-FF

|-Source Address : B8-AC-6F-BE-4D-51

|-Protocol : 8

IP Header

|-IP Version : 4

|-IP Header Length : 5 DWORDS or 20 Bytes

|-Type Of Service : 0

|-IP Total Length : 78 Bytes(Size of Packet)

|-Identification : 556

|-TTL : 128

|-Protocol : 17

|-Checksum : 46006

|-Source IP : 192.168.1.109

|-Destination IP : 192.168.1.255

UDP Header

|-Source Port : 137

|-Destination Port : 137

|-UDP Length : 58

|-UDP Checksum : 40946

IP Header

FF FF FF FF FF FF B8 AC 6F BE 4D 51 08 00 45 00

00 4E 02 2C

UDP Header

00 00 80 11 B3 B6 C0 A8

Data Payload

80 47 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 20 45 44 45

42 45 45 45 44 45 42 45 4E 43 41 43 41 43 41 43

41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 4C 00 00 20

00 01

###########################################################